{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["空压机、鼓风机"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"空压机、鼓风机","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[13,2,13,8],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,8],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,8]]}
["空压机、鼓风机系统设备询价需求一览表"]
["序号","货物名称","规格型号及参数","品牌","单位","数量","供应商报价"]
[{"$nulls":6},"单价","小计","供货期"]
[1,"鼓风再生吸附式干燥机 \nXD-1~3","处理气量:143m3/min，\n功率:120KW/380V\n3500×2600×3190mm","阿特拉斯","台","3"]
[2,"水冷常温型冷冻式干燥机\nAD-1~3","处理气量:143m3/min，\n功率:18.5KW/380V\n2800*1400*1980mm","阿特拉斯","台","3"]
[3,"变频无油螺杆鼓风机 \nZS-1~5","风量:100m3/min，\n工作压力:1.0Bar，\n功率: 160KW/380V\n2300x1700x2100mm","阿特拉斯","台","5"]
[4,"水冷无油变频螺杆式空压机AC-1~3","66.6m3/min，排气压力:0.86MPa，4075*2120*2400mm\n冷却水量:35m3/h，\n温度:42℃/32\n功率:400KW/380V","阿特拉斯","台","3"]
[5,"水冷无油变频螺杆式空压机\n AC-4~5（二期预留）","66.6m3/min，排气压力:0.86MPa\n冷却水量:35m3/h，\n温度:42℃/32℃，\n功率:400KW/380V","阿特拉斯","台","2"]
[6,"初级过滤器 \nQF-01~03","处理气量:150m3/min，过滤精度:1μm\n工作压力:0.7-1.0MPa \n耐压等级:1.6MPa 700*1450mm，\n底部维护空间:770mm","阿特拉斯","台","3"]
[7,"次级过滤器\n HF-01~03","处理气量:150m3/min，过滤精度:1μm \n工作压力:0.7-1.0MPa 耐压等级:1.6MPa 700*1450mm，\n底部维护空间:770mm","阿特拉斯","台","3"]
[8,"精密过滤器 \nJF-01~03","处理气量:150m3/min，过滤精度:1μm \n工作压力:0.7-1.0MPa  耐压等级:1.6MPa 700*1450mm，\n底部维护空间:770mm","阿特拉斯","台","3"]
[9,"储气罐 \nAT-1~4","容积:20m3，\n工作压力:1.0MPa","阿特拉斯","台","4"]
["合计："]
["报价说明",null,"包括设备（含全套设备、备品备件、专用工具）的设计、制造、协调、设计审查和联络会、装运前的工厂试验、防腐保护、包装、运输至工地安装现场、卸车、保险、现场开箱交货、设备安装及调试及负责通过相关部门验收、设备保管、现场试验、试运行（含相关燃料、电费等）、验收、移交、技术文件的编制和提交、运行操作技术培训、售后服务等费用、以及完成这些人员的劳务费、差旅费及各种税费，竣工验收资料和档案文件整理移交指定单位完成设备移交前的保管风险及费用等。"]
["供应商名称（盖章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["地址：",{"$nulls":3},"日期："]