{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["除湿器"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"除湿器","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[6,2,6,8],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,8],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,6,8,8]]}
["空调系统除湿器设备询价需求一览表"]
["序号","货物名称","规格型号及参数","品牌","单位","数量","供应商报价"]
[{"$nulls":6},"单价","小计","供货期"]
[1,"现场除湿器 \nCSQ-3-1~5","除湿量：7L/h，电量：4.5KW，电压：380V，重量：122kg 参考型号：DH-8168E 适用范围 150-250m2，风量 1800m3/h;湿度调控范围 10-90% 含支架制作、安装、刷油防腐","川岛","台","5"]
[2,"现场除湿器 \nKA-25.0C","除湿量25L/h，风量：5600m3/h，电量：15kw，电压：380v","川岛","台","65"]
["合计："]
["报价说明",null,"包括设备（含全套设备、备品备件、专用工具）的设计、制造、协调、设计审查和联络会、装运前的工厂试验、防腐保护、包装、运输至工地安装现场、卸车、保险、现场开箱交货、设备安装及调试及负责通过相关部门验收、设备保管、现场试验、试运行（含相关燃料、电费等）、验收、移交、技术文件的编制和提交、运行操作技术培训、售后服务等费用、以及完成这些人员的劳务费、差旅费及各种税费，竣工验收资料和档案文件整理移交指定单位完成设备移交前的保管风险及费用等。"]
["供应商名称（盖章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["地址：",{"$nulls":3},"日期："]